# AVCutty Dokumentation ### 2. Globale Einstellungen

"Sprache":
Hier kann eine der von AVCutty unterstützen Sprachen ausgewählt werden. Damit diese Einstellung ihre Wirkung zeigt, muss AVCutty neu gestartet werden.
"Sprungweite für Bild-Auf/-Ab Tasten":
Hier kann eingestellt werden, um wieviele Bilder der Slider weiterbewegt werden soll, wenn die "Bild-Auf"- bzw. die "Bild-Ab"-Taste gedrückt wird. Diese Einstellung zeigt überall dort ihre Auswirkung, wo mit einem Slider durch den Video gescrollt werden kann. Der Default-Wert ist "25".
"Automatisches Backup":
Hier kann eingestellt werden, ob AVCutty in gewissen Abständen eine Backup-Datei speichern soll. Nach einem Absturz des Rechners wird diese Datei beim Start von AVCutty wieder automatisch geladen.
"Alle X Minuten":
Hier kann eingestellt werden, wie oft AVCutty die Backup-Datei speichern soll.
"Bilder exportieren als":
Hier kann zur Zeit nur BMP ausgewählt werden. Da für das Format 'JPG' Patentansprüche geltend gemacht werden, habe ich die Unterstützung für JPG entfernen müssen.
"Clipping am Rand (in %)":
Hier kann ein Rand definiert werden. Dieser wird vor dem Speichern des Bildes abgeschnitten. So können Störungen, die evtl. am Bildrand vorhanden sind entfernt werden. Die Angabe erfolgt in Prozent der Bildbreite/-Höhe.
"Seitenverhältnis beachten":
Da das Pixel-Format von DV-Kameras nicht dem TV-Verhältnis 4:3 entspricht, sehen exportierte Bilder etwas verzerrt aus (Kreise werden zu 'Eiern'). Mit dieser Option wird das Bild vor dem Speichern auf das Seitenverhältnis 4:3 gebracht. Ist das DV-Video in den Videodaten als 16:9-Material gekennzeichnet, so wird auch dieses Seitenverhältnis berücksichtigt.
"Datestamp anhängen":
Beim exportieren von Videlbildern als BMP-Datei kann an den generierten Dateinamen das Datestamp des Videobildes angehängt werden.
Weiter...
Zurück zur Übersicht...
Copyright 2001-2016 Andreas von Damaros

www.avcutty.de