# AVCutty Dokumentation ### 3. DV-Capturing

In diesem Dialog kann ein in einer DV-Kamera eingelegtes Videoband in den PC eingelesen werden. Die Kamera muß über einen "Firewire"-Anschluß (auch bekannt als "i.Link" oder "IEEE 1394") mit dem PC verbunden sein. Alternativ können auch sogenannte Analog-Digital-Konverter angeschlossen werden, solange sie sich wie eine DV-Kamera verhalten.
"Dateiname":
Hier muss der Name (und der Pfad) der AVI-Datei angegeben werden, in der die von der DV-Kamera eingelesenen Videodaten gespeichert werden sollen. Alternativ kann man auch eine AVI-Datei (und einen Pfad) eingeben/auswählen, indem man mit dem zugehörigen Button den Dateiauswahldialog öffnet.
"Dateityp":
Hier kann der Typ der DV-AVI-Datei ausgewählt werden. Aus Gründen der Kompatibilität wird "DV-Type 2" empfohlen. Bei Interesse sind weitere Informationen zu den DV-AVI-Typen im Internet zu finden...
"Kamerasteuerung aktivieren":
Wenn dieser Schalter gesetzt ist, wird zu Beginn des Capture-Vorgangs die Kamera von AVCutty erst in den "Pause"-Modus und dann in den "Play"-Modus geschaltet. Wenn dieser Schalter nicht gesetzt ist, muss der Anwender die Kamera beim Starten des Capturings selber bedienen. Für manche Geräte, wie z.B. Analog-Digital-Videokonverter, ist ein Einschalten dieser Option zwingend erforderlich, auch wenn diese Geräte gar keine mechanischen Komponenten besitzen (z.B. bei Verwendung eines ADVC-Konverters der Firma Canopus).
"Videovorschau aktivieren":
Mit dieser Option kann beim Capturing das Videooverlay deaktiviert werden. Das spart etwas Rechenzeit und kann so bei schwacher Rechenleistung den PC während des Capturings entlasten.
"Statusinformationen":
Unter dem Videofenster finden sich zwei Bereiche, in denen Statusinformationen (falls verfügbar) ausgegeben werden. Im linken Bereich wird der aktuelle Status des Videogeräts angezeigt, im rechten Bereich stehen die Informationen zum Capture-Vorgang. Diese sind:

- Saved: Anzahl der gespeicherte Bilder
- Dropped: Anzahl der ausgelassenen Bildern
- Length: Aufnahmedauer
- Timecode: Timecode des aktuellen Bildes auf dem Band
- Format: PAL/NTSC

"Gerät":
Auch unterhalb des Videofensters zu finden ist die Liste der im System installierten Videogeräte. Hier muss (falls nicht schon geschehen) die DV-Kamera ausgewählt werden.
Die Tatsache, dass ein Videogerät in dieser Liste erscheint bedeutet nicht, dass mit ihm auch in Verbindung mit AVCutty Videomaterial in den PC eingelesen werden kann! Standardmässig wird eine angeschlossene DV-Kamera ausgewählt. Bei Bedarf kann aber auch ein anderes Gerät selektiert werden. Ob es klappt kommt dann auf einen Versuch an.
"Videogerätsteuerung":
Rechts unten im Dialog sind die Knöpfe für die Ansteuerung des Videogeräts zu finden. Die Symbole auf den Buttons dürften weitgehend selbsterklärend sein. Sie sind von links nach rechts:

- Capturing starten/stoppen
- Spulen rückwärts
- Bildsuchlauf rückwärts
- Abspielen/Pause
- Bildsuchlauf vorwärts
- Spulen vorwärts
- Stop

"Ok":
Mit diesem Button (roter Pfeil mit Tür) schliesst man den Dialog. Wenn Videodaten in AVI-Dateien eingelesen wurden, werden die neuen AVI-Dateien in der Szenenliste bzw. dem Storyboard angezeigt. Dort können sie dann mit Funktionen wie der Szenenerkennung, dem manuellen Trennen usw. bearbeitet werden.
Weiter...
Zurück zur Übersicht...
Copyright 2001-2016 Andreas von Damaros

www.avcutty.de