# AVCutty Dokumentation ### 4. Szenenerkennung

"Quelldateien":
Die Liste der Quelldateien enthält die Namen der AVI-Dateien, die von der automatischen Szenenerkennung durchsucht werden sollen. Über ihr sind einige Buttons angeordnet. Die Funktionen, die sich hinter den Button verbergen wirken, sich auf die Einträge der Liste aus. Die Funktionen sind (von links nach rechts):

- Mit dem Button "Datei löschen" können eine (oder mehrere) der Dateien wieder aus der Liste gelöscht werden. Vorher müssen die zu löschenden Dateinamen selektiert werden. Mehrere Einträge in der Liste können durch Anklicken in Verbindung mit den Tasten [Shift] oder [Strg] selektiert werden.
- Der Button "Abspielen (1:1)" öffnet ein Fenster, in dem die in der Liste selektierten AVI-Dateien nacheinander abgespielt werden. Dabei werden die AVI-Dateien mit ihrer originalen Auflösung angezeigt.

"Parameter":
Die meisten Parameter sind nur für die optische Szenenerkennung relevant. Für sie gibt es eigentlich keine "optimale" Einstellung. Es ist je nach vorliegendem Videomaterial und den Filmgewohnheiten des "Kameramanns" nötig, mit den Parametern zu "spielen". Da bei der optischen Erkennung das Videomaterial nicht nach dem Datestamp sondern optisch analysiert wird, ist es abhängig vom Material, wie zuverlässig die einzelnen Szenenübergänge erkannt werden. So kann es z.B. bei schnellen Schwenks vorkommen, dass Übergäge erkannt werden, wo garkeine sind. Oder das, wenn der Bildunterschied zwischen zwei Szenen zu klein ist, kein Übergang erkannt wird. In dem Fall kann man aber durch eine andere Parametrierung meist noch einiges rausholen. Und wenn dann immernoch "falsche" Übergänge vorhanden sind, so können diese in der Szenenliste bzw. dem Storyboard mit den Funktionen "Manuelles Trennen" bzw. "Szenen zusammenfügen" manuell korrigiert werden.

- "Art der Szenenerkennung":
  Hier wird entschieden, ob die Szenenerkennung optisch oder nach DV-Datestamp trennen soll. Natürlich kann nur nach DV-Datestamp getrennt werden, wenn es sich bei der Quell-AVI um eine DV-AVI handelt. Je nachdem was hier ausgewählt wird, werden die weiter unten liegenden Optionen freigeschaltet oder nicht.
- "Min. Bildanzahl einer Szene":
  Bei Szenen mit großen Veränderungen im gesamten Bild (schneller Schwenk, Autofahrt, usw.) kann es dazu kommen, dass Übergänge erkannt werden, wo gar keine sind. Mit diesem Parameter wird eingestellt, wieviele Bilder seit dem letzten (evtl. nicht berücksichtigten) Szenenübergang vergangen sein müssen, ehe wirklich eine neue Szene beginnt.
- "Vorgabe für Szenenerkennung":
  Hier kann zwischen den Einstellungen "Sehr grob", "Grob", "Mittel", "Fein" und "Sehr fein" gewählt werden. Je nach Filmmaterial sollte hier die Grundempfindlichkeit der Szenenerkennung variiert werden. Aber da hilft nur ausprobieren.
- "Höhere Gewichtung im Bildbereich":
  Wenn man z.B. mit einem Schwenk einem Objekt folgt, dass sich in der Mitte des Bildes befindet, kann man hier einstellen, dass der innere Bildbereich höher gewichtet wird als der äussere (Einstellung "Innen"). So können evtl. fälschlicherweise erkannte Szenenübergänge vermieden werden. Analog dazu wird der äussere Bereich höher gewichtet, wenn man "Aussen" einstellt. Eine gleichmässige Gewichtung wird durch die Einstellung "Nein" erreicht.
- "Erkennung nach Variante 1/2/3":
  Hier kann der Algorithmus ausgewählt werden, mit dessen Hilfe die Szenenerkennung arbeitet. Welcher das beste Ergebnis bringt muss jeder selber ausprobieren. Die Varianten (V) können auch miteinander kombiniert werden. Dabei werden sie nach folgendem Schema abgearbeitet:

  V1+V2: | Wenn V1 nichts findet, wird es mit V2 probiert.
  V1+V3: | Wenn V1 nichts findet, wird es mit V3 probiert.
  V2+V3: | Gefundene Bildunterschiede der beiden Versionen addieren sich. Wenn die Unterschiede die Schwelle überschreiten, wird das Bild als Begin einer neuen Szene gewertet.
  V1+V2+V3: | Wenn V1 nichts findet, wird es mit V2+V3 probiert.

- "Bildanzahl für automatisches Trimmen":
  Hier kann eingestellt werden, wieviele Bilder am Anfang und am Ende jeder gefundenen Szene abgeschnitten werden sollen, um eventuelle Bildstörungen, die von der Kamera verursacht wurden, automatisch zu entfernen.
- "Min. Zeit zwischen 2 Szenen (in Sek.)":
  Hier kann eingestellt werden, wieviele Sekunden mindestens zwischen zwei Szenen liegen müssen, damit sie als unterschiedliche Szenen gewertet werden. Diese Einstellung hat nur Auswirkung, wenn die Szenenerkennung anhand des Datestamps vorgenommen wird. Bei einer optischen Szenenerkennung wird der hier eingestellte Wert nicht beachtet.
- "PC runterfahren":
  Wenn dieser Schalter gesetzt ist, wird der PC heruntergefahren, sobald die automatische Szenenerkennung alle in der Liste der Quelldateien enthaltenen AVI-Dateien abgearbeitet hat. Die gefundenen Szenen werden vorher in der Datei "AutoScan.scn" gespeichert. Diese Datei ist in dem Verzeichnis zu finden, in dem sich auch AVCutty (-> "avcutty.exe") befindet.

Weitere Buttons:
Unten auf dem Dialog sind noch vier weitere Buttons angeordnet. Diese sind (von links nach rechts):

- Der Button "Start" startet die automatische Szenenerkennung.
- Der Button "Stop" wird aktiviert, sobald die Szenenerkennung läuft. Mit ihm kann sie vorzeitig abgebrochen werden. Bereits erkannte Szenen bleiben erhalten.
- Der Button "Cancel" schliesst den Dialog. Evtl. gefundene Szenen werden verworfen. In der Szenenliste wird nichts geändert.
- Der Button "OK" schliesst den Dialog. Gefundene Szenen ersetzen diejenigen Szenendefinitionen in der Szenenliste, für deren Videobereiche die Szenenerkennung gestartet wurde.

Weiter...
Zurück zur Übersicht...
Copyright 2001-2016 Andreas von Damaros

www.avcutty.de